;==========================================================
; GSD-File for PFA 710 		Elster GmbH
;
; Date	 : 17.05.2010 Tobias Fechtel (TF): Datei erstellt
;         : 28.05.2010 Tobias Fechtel (TF): nicht unterstuetzte Definitionen entfernt
; File    : KPFA0CDD.GSD
;===========================================================
#Profibus_DP
; Prm-Text-Def-List

; <Ext-User-Prm-Data-Def-List>

;General parameters
GSD_Revision    = 3
Vendor_Name     = "Elster GmbH"
Model_Name      = "PFA710"
Revision        = "V1.0"
Ident_Number    = 0x0CDD
Protocol_Ident  = 0
Station_Type    = 0
FMS_supp        = 0
Hardware_Release= "HW_1.0"
Software_Release= "SW_1.0"
9.6_supp        = 1
19.2_supp       = 1
45.45_supp      = 1
93.75_supp      = 1
187.5_supp      = 1
500_supp        = 1
1.5M_supp       = 1
3M_supp         = 0
6M_supp         = 0
12M_supp        = 0
MaxTsdr_9.6     = 60
MaxTsdr_19.2    = 60
MaxTsdr_45.45   = 60
MaxTsdr_93.75   = 60
MaxTsdr_187.5   = 60
MaxTsdr_500     = 100
MaxTsdr_1.5M    = 150

Redundancy           = 0
Repeater_Ctrl_Sig    = 0
24V_Pins             = 0
Implementation_Type  = "SPC3"
Bitmap_Device        = "KP0CDD_N"

; Slave-Specification:
Freeze_Mode_supp     = 1
Sync_Mode_supp       = 1
Set_Slave_Add_Supp   = 0
Auto_Baud_supp       = 1
Min_Slave_Intervall  = 1
Fail_Safe            = 0
Max_Diag_Data_Len    = 6
Modul_Offset         = 0
Slave_Family         = 2
Info_Text            = "DP-Slave PFA710 for 8 x PFU 780"
Modular_Station      = 0

; UserPrmData: Length and Preset:

; Module Definition List
Module              = "40 Bit Output, 40 Bit Input" 0x24,0x14        ; 40 Bit Ausgaenge, 40 Bit Eingaenge
1
EndModule

