;==========================================================
; GSD-File for BCU 3xx B1		G. Kromschröder AG 
;
; Date	  : 25.08.04 Oliver Borgmann (OB): Datei erstellt
; File    : BCU308EC.GSD
;===========================================================
#Profibus_DP
; Unit-Definition-List:
GSD_Revision        = 2
Vendor_Name         = "G.Kromschröder AG"
Model_Name          = "BCU 3xx B1"
Revision            = "Rev. 1.0"
Ident_Number        = 0x08EC
Protocol_Ident	    = 0		; Profibus DP
Station_Type        = 0		; Slave	
FMS_supp            = 0
Hardware_Release    = "HW=1.0"
Software_Release    = "SW=1.0"
9.6_supp            = 1
19.2_supp           = 1
45.45_supp          = 1		
93.75_supp          = 1
187.5_supp          = 1
500_supp            = 1
1.5M_supp           = 1
MaxTsdr_9.6         = 60
MaxTsdr_19.2        = 60
MaxTsdr_45.45       = 60
MaxTsdr_93.75       = 60
MaxTsdr_187.5       = 60
MaxTsdr_500         = 100
MaxTsdr_1.5M        = 150
Redundancy          = 1
Repeater_Ctrl_Sig   = 0
;
; Slave-Specification:
24V_Pins            = 0
;
Implementation_Type = "SPC3"
Freeze_Mode_supp    = 1         ; 
Sync_Mode_supp      = 1         ; 
Auto_Baud_supp      = 1
Set_Slave_Add_supp  = 0
Fail_Safe	    = 0         ; 
Max_Diag_Data_Len   = 6
Min_Slave_Intervall = 1         ;  
Slave_Family        = 0

Modular_Station = 1
Max_Module = 1
Max_Input_Len = 4
Max_Output_Len = 1
Max_Data_Len = 5

Module = "BCU 300 basic I/O" 0x10,0x20
EndModule

Module = "BCU 300 standard I/O" 0x13,0x20
EndModule







